	Deg Rad, deg C
	Rad Output
	Oversizing Factor

	50
	100%
	1

	47.5
	94%
	1.07

	45
	87%
	1.15

	42.5
	81%
	1.24

	40
	75%
	1.34

	37.5
	69%
	1.45

	35
	63%
	1.59

	32.5
	57%
	1.75

	30
	51%
	1.94

	27.5
	46%
	2.18

	25
	41%
	2.46

	22.5
	35%
	2.82

	20
	30%
	3.29

	17.5
	26%
	3.91

	15
	21%
	4.78

	12.5
	16%
	6.06

	10
	12%
	8.10



